Fernmeldeanzeige optisch und akustische zur Aufbaumontage in kompakter Bauform. Sie zeigt die Zustände der Anlage CoreCompact / CC24 an zentraler Stelle.

Die optische Anzeige erfolgt über 3 LEDs. Bei auftretenden Störungen erfolgt zudem eine akustische Meldung. Die akustische Meldung kann mittels der Taste „Signalton AUS“ quittiert werden, wobei die Fehlermeldung (optische Anzeige) als solche nicht beeinflusst wird.

Fabrikat: RP-Technik GmbH