Downlight LED à encastrer ou en saillie, série RAVIO. IP20 (pour la version montée en saillie). Boîtier en plastique (PC) et radiateur passif en aluminium. Diffuseur en plastique, opale. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe (intégré sur la version montée en saillie). Modèle disponible avec commande Bluetooth Casambi. Compatibilité DC sur demande.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 44

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 37 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 3.400 lm

Température de couleur: 3000 K

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit hauteur: 80 mm

Découpe au plafond ø: 160 mm

Dimensions du produit ø: 172 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH