Les détecteurs de mouvement CASAMBI® disposent de la technologie CASAMBI® intégrée et permettent de commander les luminaires sans recourir au câblage. Des configurations comme la luminosité et la mise sous tension/hors tension automatique au crépuscule ou en cas de mouvement peuvent être réglées via l’application CASAMBI®. Il en résulte des économies de courant allant jusqu’à 90 %. Les capteurs existent en différents modèles, en saillie ou à encastrer, avec diverses plages de détection de 5 à 28 m.  
  
  
 Capteur infrarouge passif et détecteur de mouvement  
 Narrow  
 Zone de détection: hauteur: 15m; lageur: 3m  
 Couleur: blanc  
 IP66

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Tension d'entrée DC: 0 V

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 66

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 110 mm

Dimensions du produit largeur: 110 mm

Dimensions du produit hauteur: 73 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH