Les détecteurs de mouvement CASAMBI® disposent de la technologie CASAMBI® intégrée et permettent de commander les luminaires sans recourir au câblage. Des configurations comme la luminosité et la mise sous tension/hors tension automatique au crépuscule ou en cas de mouvement peuvent être réglées via l’application CASAMBI®. Il en résulte des économies de courant allant jusqu’à 90 %. Les capteurs existent en différents modèles, en saillie ou à encastrer, avec diverses plages de détection de 5 à 28 m.

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 44

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 48 mm

Dimensions du produit largeur: 38 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH