Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Tension de sortie AC max: 250 V

Tension de sortie DC max: 25 V

Puissance de sortie max: 1.500 VA

Sortie de commutation: 1.500 VA

Tests d'acceptation:

Degré de protection (IP): IP 20

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 143 mm

Dimensions du produit largeur: 38 mm

Dimensions du produit hauteur: 23 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH