Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Puissance de sortie max: VA

Sortie de commutation: 345 VA

Tests d'acceptation:

Degré de protection (IP): IP 20

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 50 mm

Dimensions du produit largeur: 48 mm

Dimensions du produit hauteur: 30 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH