Luminaire LED à encastrer, panneau d’encadrement, série EDGE, pour module au plafond de 625 mm. Forme plate. Cadre en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant au jaunissement. Bloc d’alimentation, commutable ou intensité variable DALI/TRIAC, externe. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®, RGBW et Tunable White.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: II

Degré de protection (IP): IP 20

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 40 W

Compatible DC: Oui

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 2.600 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 16.6

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 615 mm

Dimensions du produit largeur: 615 mm

Dimensions du produit hauteur: 15 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH