Luminaire LED pour pièce humide, série LUKA, IP66. Résistant à l’ammoniac et à l’huile. Boîtier en tôle d’acier. Diffuseur en verre de sécurité. Câblage direct existant. Bloc d’alimentation, commutable ou intensité variable DALI, intégré. Compatibilité DC et protection NANO sur demande. Convient pour une utilisation dans l’industrie agro-alimentaire. Domaine d’utilisation : station de lavage auto, industrie chimique, cuisines, etc.

Tests d'acceptation:

Classe de protection: I

Degré de protection (IP): IP 66

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 35 W

Compatible DC: Oui

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 3.950 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 21.5

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 1.305 mm

Dimensions du produit largeur: 192 mm

Dimensions du produit hauteur: 90 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH