LED-Wannenleuchte, Serie VASCA, IP65, IK08. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus PC, UV-resistent. Befestigung des Diffusors mit Edelstahlclipsen. LED Platine einzeln austauschbar. Betriebsgerät, schaltbar oder DALI dimmbar eingebaut. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.

Abnahmeprüfungen:

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 65

Schlagfestigkeit: IK 08

Elektrotechnische Daten:

Eingangsspannung AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Systemleistung: 36 W

DC Tauglich: Ja

Lichttechnische Daten:

Bemessungslichtstrom: 4.500 lm

Farbtemperatur: 4000 K

UGR: 24

Lichtquelle: LED

Physikalische Daten:

Produktmaße L: 1.220 mm

Produktmaße B: 97 mm

Produktmaße H: 82 mm

Fabrikat: RP-Technik GmbH