Materiał: Odlew cynkowy

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 51 mm x 517 mm x 296 mm

Średnica: mm

Typ montażu: Wand

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 40

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3

Dopuszczalna temperatura DS: -20 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -20 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 50m m

Piktogram: Einzeln n.A.

Moc w trybie DS: 6,1 W W

Moc w trybie BS: 1,1 W W

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator:

Numer artykułu: AGWT009ML

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH