Materiał: Odlew cynkowy

Kolor: Edelstahl

Wymiary: 80 mm x 196 mm x 289 mm

Średnica: mm

Typ montażu: Decke

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 40

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 15m m

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 2,5 W W

Moc w trybie BS: 0,8 W W

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: LFP3212.K-SET-2AKKU, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Bateria

Numer artykułu: AIDP403WL-E

Akcesoria:

Numer artykułu: AM-X-PKG

Numer artykułu: AM-X-APA-E,

Producent: RP-Technik GmbH