Matériau: Zinc moulé sous pression

Couleur: RAL 9003

Dimensions: mm x mm x 58 mm

Diamètre: 88 mm

Type de montage: Deckeneinbau

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): IP 40

Degré de résistance aux chocs IK: IK 8

Température permise en mode contenu: -10 °C à 50 °C °C

Température permise en mode veille: -10 °C à 50 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 7,1 W W

Puissance en mode veille: 0 W W

Flux lumineux en mode de secours: 825 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 1.5 mm² mm

Batterie:

Numéro d'article: DDE039

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH