Surveillance:

Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :

* Surveillance intégrée des luminaires individuels
* Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée
* Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale

Matériau: Zinc moulé sous pression

Couleur: RAL 9003

Dimensions: mm x mm x 58 mm

Diamètre: 88 mm

Type de montage: Deckeneinbau

Classe de protection: 2

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 9,6 W W

Puissance en mode veille: 1,1 W W

Flux lumineux en mode de secours: 1100 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie:

Numéro d'article: DDES039ML

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH