LED sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Kompakt nødlysinnsats med ovalt lysende ERT LED-lampe for optimal belysning av rømnings- og redningsveier. Takket være det gjennomsiktige husmaterialet tilpasser lampen seg perfekt til omgivelsene. Egnet for takmontering eller for montering på T5/T8 lamper. Vanlige monteringsmaterialer som klips etc. inkludert i leveransen. Valgfritt med magnetplate. Utvidelse av eksisterende lamper uten inngrep i den interne lampekablingen.

Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

* Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
* Automatisk funksjonstest (ukentlig)
* Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
* Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Plast

Farge: Opal

Dimensions: 24 mm x 50 mm x 12 mm

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 36 mm x 58 mm x 250 mm

Diameter: mm

Type montering: Deckeneinbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 1,6 W W

Strøm i standby-modus: 0,35 W W

Lysstrøm Nøddrift: 140 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Batteri

Varenummer: DOE021SC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH