Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: Transparent

Wymiary: 24 mm x 50 mm x 12 mm

Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 36 mm x 58 mm x 250 mm

Średnica: mm

Typ montażu: Deckeneinbau

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 20

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 1,6 W W

Moc w trybie BS: 0,35 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 140 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Bateria

Numer artykułu: DOE023-PL

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH