LED sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.   
  
Firkantet LED sikkerhetslampe av sink-trykkstøp for takmontering. Fjærfeste for enkel montering.   
Ved å bruke spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnås optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Dette betyr at ekstremt store installasjonsavstander kan oppnås.  
Lyskilden er utskiftbar og har status LED integrert under linsen i enkeltbatteriutgaven.  
  
Montering i konvensjonelle installasjonsbokser eller brannsikringsbokser Ø 68mm med installasjonsadapter (EE-EBA)

Materiale: Pressstøping av sink

Farge: RAL 7016

Dimensions: 88 mm x 88 mm x 4 mm

Type montering: Deckeneinbau

Beskyttelsesklasse: 3

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 1,5 W W

Strøm i standby-modus: 0,4 W W

Lysstrøm Nøddrift: 140 lm lm

Inngangsspenning AC: 24 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: EEQL529CC-AZ

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH