LED sikkerhetslampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.   
  
Firkantet LED sikkerhetslampe av sink-trykkstøp for takmontering. Fjærfeste for enkel montering.   
Ved å bruke spredningslinser og kraftig LED ERT-teknologi oppnås optimal lysfordeling og belysning av rømnings- og redningsveier. Dette betyr at ekstremt store installasjonsavstander kan oppnås.  
Lyskilden er utskiftbar og har status LED integrert under linsen i enkeltbatteriutgaven.  
  
Montering i konvensjonelle installasjonsbokser eller brannsikringsbokser Ø 68mm med installasjonsadapter (EE-EBA)

Overvåking:

Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:

* Integrert enkeltlampeovervåking
* Integrert lampestyringsfunksjon
* Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP

Materiale: Pressstøping av sink

Farge: RAL 9003

Dimensions: mm x mm x 4 mm

Diameter: 88 mm

Type montering: Deckeneinbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -35 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -35 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 2,1 W W

Strøm i standby-modus: 0,7 W W

Lysstrøm Nøddrift: 140 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: EERF029ML

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH