Surveillance:

Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :

* Surveillance intégrée des luminaires individuels
* Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée
* Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale

Matériau: Moulage sous pression de zinc

Couleur: RAL 7016

Dimensions: 175 mm x 165 mm x 34 mm

Type de montage: Universal

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): 66

Degré de résistance aux chocs IK: 8

Température permise en mode contenu: -25 à 38 °C

Température permise en mode veille: -25 à 40 °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 11,5 W

Puissance en mode veille: 1,5 W

Flux lumineux en mode de secours: 1400 lm

Temps d'autonomie: CPS

Tension d'entrée AC: 230 V

Batterie:

Numéro d'article: FLU10ML

Accessoires:

Numéro d'article: MU05-BOX,

Brand: RP-Technik