Lampe de sécurité robuste en zinc moulé sous pression pour montage mural selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Propriétés :
- Mécaniquement robuste et résistant à la corrosion
- Surface revêtue par poudre
- Bords exacts et lignes droites
- Pas de soudures ni d'arêtes de pliage
- Technique d'éclairage moderne

Les possibilités d'utilisation sont :
- Zones ouvertes, croisements de chemins de fuite
- Espaces hauts, entrepôts
- Distance luminaire - luminaire jusqu'à 25m.

Convient à l'allumage permanent ou à l'allumage de veille.

Surveillance:

Version avec système de test automatique selon DIN EN 62034 type S, y compris bouton de test SelfControl :

* Résultats des tests avec analyse des pannes (ampoules, circuit de charge et de batterie) et affichage de l'état (fonctionnement, test de fonctionnement, test d'autonomie) via 3 LED de couleur.
* Test de fonctionnement automatique (hebdomadaire)
* Test d'autonomie automatique (tous les 12 mois)
* Surveillance automatique de la charge
* Protection contre la décharge totale avec blocage de la remise en marche
* Coupure à vide et en cas de court-circuit de l'onduleur

Matériau: Moulage sous pression de zinc

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 58 mm x 262 mm x 188 mm

Type de montage: Decke

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): 65

Degré de résistance aux chocs IK: 8

Température permise en mode contenu: -15 à 40 °C

Température permise en mode veille: -15 à 40 °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 5,7 W

Puissance en mode veille: 0,9 W

Flux lumineux en mode de secours: 245 lm

Temps d'autonomie: 3 h

Tension d'entrée AC: 230 V

Section de raccordement: 1.5 mm

Batterie:

Numéro d'article: FMDS423SC-TT

Accessoires:

Numéro d'article: FMDA001,

Numéro d'article: FMDA002,

Numéro d'article: FMDA001-AZ,

Numéro d'article: FMDA002-AZ,

Numéro d'article: FMWA001,

Numéro d'article: FMFH,

Brand: RP-Technik