Lampe de sécurité robuste en zinc moulé sous pression pour montage mural selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Propriétés :
- Mécaniquement robuste et résistant à la corrosion
- Surface revêtue par poudre
- Bords exacts et lignes droites
- Pas de soudures ni d'arêtes de pliage
- Technique d'éclairage moderne

Les possibilités d'utilisation sont :
- Zones ouvertes, croisements de chemins de fuite
- Espaces hauts, entrepôts
- Distance luminaire - luminaire jusqu'à 25m.

Convient à l'allumage permanent ou à l'allumage de veille.

Matériau: Moulage sous pression de zinc

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 58 mm x 262 mm x 188 mm

Type de montage: Decke

Classe de protection: 3

Indice de protection (IP): 65

Degré de résistance aux chocs IK: 8

Température permise en mode contenu: -5 à 40 °C

Température permise en mode veille: -5 à 40 °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 3,8 W

Puissance en mode veille: 0,4 W

Flux lumineux en mode de secours: 520 lm

Temps d'autonomie: CPS

Tension d'entrée AC: 24 V

Section de raccordement: 2.5 mm

Batterie:

Numéro d'article: FMDS529CC

Accessoires:

Numéro d'article: FMDA001,

Numéro d'article: FMDA002,

Numéro d'article: FMDA001-AZ,

Numéro d'article: FMDA002-AZ,

Numéro d'article: FMWA001,

Numéro d'article: FMFH,

Brand: RP-Technik