Robust redningstegnlampe av sink-trykkstøp for veggmontering i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838  
  
Egenskaper:  
- Mekanisk robust og korrosjonsbestandig  
- Pulverlakkert overflate  
- Nøyaktige kanter og rette linjer  
- Ingen sveisesømmer eller bøyekanter  
- Piktogram beskyttet innvendig  
  
Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogrammer i henhold til DIN EN ISO 7010 og DIN ISO 3864 (venstre, høyre, topp, bunn) inkludert som standard i leveringsomfanget.

Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

* Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
* Automatisk funksjonstest (ukentlig)
* Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
* Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Pressstøping av sink

Farge: RAL 7016

Dimensions: 58 mm x 262 mm x 188 mm

Diameter: mm

Type montering: Wandaufbau

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK 8

Allowed temperature DS: -15 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -15 °C to 40 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 20m m

Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 4,4 W W

Strøm i standby-modus: 2 W W

Batteri:

Varenummer: FMW403SC-TT-AZ

Tilbehør:

Varenummer: FMWA001,

Varenummer: FMDA001,

Varenummer: FMDA002-AZ,

Varenummer: FMFH,

Varenummer: FMDA001-AZ,

Varenummer: FMDA002,

Merke: RP-Technik GmbH