Robuste Rettungszeichenleuchte aus Zink-Druckguss zur Wandmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838

Eigenschaften:
- Mechanisch robust und korrosionsbeständig
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Exakte Kanten und gerade Linien
- Keine Schweißnähte und Biegekanten
- Piktogramm geschützt innenliegend

Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Material: Zink-Druckguss

Farbe: RAL 7016

Maße: 58 mm x 262 mm x 188 mm

Durchmesser: mm

lbl-mountingMethod: Wand

lbl-protectionClass: 3

lbl-protectionRating: IP 65

lbl-impactResistanceRate: IK 8

Zulässige Temperatur DS: -5 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -5 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 20m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 2,2 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 0,4 W W

Eingangsspannung AC: 24 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie:

lbl-articleNumber: FMW509CC-AZ

Zubehör:

lbl-articleNumber: FMDA001-AZ, Deckenausleger einseitig, anthrazit passend für FM

lbl-articleNumber: FMDA002-AZ, Deckenausleger zweiseitig anthrazit passend für FM

lbl-articleNumber: FMFH, FM Flexible Wandhalterung

lbl-articleNumber: FMDA002, Deckenausleger zweiseitig weiß passend für FM

Fabrikat: RP-Technik GmbH