Robuste Rettungszeichen und Sicherheitsleuchte aus Zink-Druckguss zur Wandmontage nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838  
  
Die Rettungszeichenleuchte verfügt über die sogenannte Duo-Technik. Sie bietet mittels zusätzlicher ERT-LED einen per Linse gerichteten Lichtaustritt nach unten, der nur im Notbetrieb den Rettungsweg beleuchtet. Dadurch eignet sie sich hervorragend zur Ausleuchtung von Tür- und Durchgangsbereichen.   
  
Eigenschaften:  
- Duo-Technik zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen  
- Mechanisch robust und korrosionsbeständig  
- Pulverbeschichtete Oberfläche  
- Exakte Kanten und gerade Linien  
- Keine Schweißnähte und Biegekanten  
- Piktogramm geschützt innenliegend  
  
Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864 (links, rechts, oben, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Überwachung:

Mit integriertem Überwachungsbaustein mit 20-stelligem Adressierschalter, für den Betrieb an einem zentralen Stromversorgungssystem. Automatisches Prüfsystem gemäß DIN EN 62034 Typ ER, in Verbindung mit einer Anlage vom Typ MultiControl. Funktionen sind bindend einzuhalten:

* Integrierte Einzelleuchtenüberwachung
* Integrierte Leuchtenmanagerfunktion
* Einzelschaltbarkeit in Verbindung mit zentralem Stromversorgungssystem von RP

Material: Zink-Druckguss

Farbe: RAL 9003

Maße: 58 mm x 262 mm x 188 mm

Durchmesser: mm

lbl-mountingMethod: Wand

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: IP 65

lbl-impactResistanceRate: IK 8

Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C

Erkennungsweite: 20m m

Piktogramm: Set

Leistung Dauerbetrieb: 2,9 W W

Leistung Bereitschaftsbetrieb: 1,1 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 100 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie:

lbl-articleNumber: FMWT009ML

Zubehör:

lbl-articleNumber: FMWA001, Aufbauadapter für seitl. Kabeleinführung, weiß Kunststoff für FM

lbl-articleNumber: FMDA001, Deckenausleger einseitig, weiß passend für FM

lbl-articleNumber: FMDA002-AZ, Deckenausleger zweiseitig anthrazit passend für FM

lbl-articleNumber: FMFH, FM Flexible Wandhalterung

lbl-articleNumber: FMDA001-AZ, Deckenausleger einseitig, anthrazit passend für FM

lbl-articleNumber: FMDA002, Deckenausleger zweiseitig weiß passend für FM

Fabrikat: RP-Technik GmbH