LED-redningstegnlampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 og DIN EN 1838

Plastskive-redningstegnlampe for veggmontering og for merking av rednings- og rømningsveier. For å gjøre installasjonen enklere, er nivelleringsskruer integrert for å kompensere for ujevne overflater. Planleggingssikkerhet sikres av verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Piktogrammene er festet løsemiddelfrie. Piktogramsettet (pil opp, ned, høyre og venstre) er inkludert som standard i leveringsomfanget.

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 80.9 mm x 417.5 mm x 245.5 mm

Diameter: mm

Type montering: Wandaufbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 40

Slagfasthetsklasse IK: IK 5

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 40m m

Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 3,7 W W

Strøm i standby-modus: 0,4 W W

Inngangsspenning AC: 24 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: GABW509CC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH