Materiał: Odlew cynkowy

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 130 mm x 130 mm x 75 mm

Typ montażu: Deckenaufbau

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 65

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 3

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 30 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 2 W W

Moc w trybie BS: 0,4 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 240 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Bateria

Numer artykułu: ILDF023WL-IP65.W-PL

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH