Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9005

Wymiary: mm x mm x 36 mm

Średnica: 100 mm

Typ montażu: Decke

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 40

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 2,3 W W

Moc w trybie BS: 0,4 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 250 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: LFP3233.01, LiFePO4 Bateria

Numer artykułu: ILDL421WB-SW

Akcesoria:

Numer artykułu: ILD-APA-02,

Numer artykułu: IL-IK10-AZ, Cynkowy odlew ciśnieniowy, IP65

Numer artykułu: IL-IK10-W, Cynkowy odlew ciśnieniowy, IP65

Numer artykułu: ILDE,

Numer artykułu: ILB1,

Numer artykułu: ILB2,

Numer artykułu: BALLPLX-ILD,

Numer artykułu: IL-IP65-K,

Numer artykułu: LSYS-B4,

Numer artykułu: LSYS-F4,

Numer artykułu: LSYS-R4,

Numer artykułu: LSYS-S4,

Producent: RP-Technik GmbH