lbl-material: Plastyczny

lbl-color: RAL 9005

maße: mm x mm x 36 mm

~lbl-lv-diameter: 100 mm

lbl-mountingMethod: Decke

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 40

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 2,3 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,4 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 250 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: LFP3233.01, 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4

lbl-articleNumber: ILDL423WL-SW

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: ILD-APA-02,

lbl-articleNumber: IL-IK10-AZ,

lbl-articleNumber: IL-IK10-W,

lbl-articleNumber: ILDE,

lbl-articleNumber: ILB1,

lbl-articleNumber: ILB2,

lbl-articleNumber: BALLPLX-ILD,

lbl-articleNumber: IL-IP65-K,

lbl-articleNumber: LSYS-B4,

lbl-articleNumber: LSYS-F4,

lbl-articleNumber: LSYS-R4,

lbl-articleNumber: LSYS-S4,

Producent: RP-Technik GmbH