lbl-material: Tworzywo sztuczne

lbl-color: RAL 9003

maße: x x 84 mm

~lbl-lv-diameter: 122 mm

lbl-mountingMethod: Deckeneinbau

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 20

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 1,9 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,2 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 250 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 1 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: LFP3233.01, 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4

lbl-articleNumber: ILEL421SC

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: BALLPLX-ILE,

lbl-articleNumber: LSYS-B4,

lbl-articleNumber: LSYS-F4,

lbl-articleNumber: LSYS-R4,

lbl-articleNumber: LSYS-S4,

Producent: RP-Technik GmbH