Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 326 mm x 50 mm x 248 mm

Średnica: mm

Typ montażu: Universal

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 65

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 7

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 30m m

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 3,4 W W

Moc w trybie BS: 0,4 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 230 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 24 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator:

Numer artykułu: KAXU509CC

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH