Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 60 mm x 340 mm x 170 mm

Średnica: mm

Typ montażu: Wand

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 54

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 6

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 30m m

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 4,5 W W

Moc w trybie BS: 0,35 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 300 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: NIMHHT4820Q, NIMH Bateria

Numer artykułu: KCW011

Akcesoria:

Numer artykułu: BALL2,

Numer artykułu: DWKCW,

Numer artykułu: KC-IP65,

Numer artykułu: KCER,

Numer artykułu: KCWFH,

Producent: RP-Technik GmbH