lbl-material: Tworzywo sztuczne

lbl-color: RAL 9003

maße: 60 mm x 340 mm x 170 mm

lbl-mountingMethod: Wand

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 64

lbl-impactResistanceRate: 6

allowed-temperature-ds: -15 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -15 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 30 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 5,4 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,9 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 500 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 1 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 1.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: KCW421SC-TT

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: BALL2,

lbl-articleNumber: DWKCW,

lbl-articleNumber: KC-IP65,

lbl-articleNumber: KCER,

lbl-articleNumber: KCWFH,

Producent: RP-Technik GmbH