Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 70 mm x 260 mm x 155 mm

Średnica: mm

Typ montażu: Universal

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 43

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 3

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 22m m

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 4,5 W W

Moc w trybie BS: 0,35 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 150 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: NIMHHT4820Q, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Bateria

Numer artykułu: KDU013-PL

Akcesoria:

Numer artykułu: DSA,

Numer artykułu: BALL1,

Numer artykułu: 2PW-EB

Numer artykułu: 2DW-EB

Numer artykułu: BALLPLX-KD,

Producent: RP-Technik GmbH