lbl-color: RAL 9005

maße: 34 mm x 250 mm x 174 mm

lbl-mountingMethod: 3-Phasen-Stromschiene

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 43

lbl-impactResistanceRate: 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 24 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 3,3 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 190 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: LFP32057.K, 3,2V / 0,57Ah LiFePO4

lbl-articleNumber: KMU013SC-SW-3P

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: LFP32057.K,

Producent: RP-Technik GmbH