lbl-color: RAL 9005

maße: 34 mm x 250 mm x 174 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 43

lbl-impactResistanceRate: 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 35 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 35 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 24 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 3,9 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1,5 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 85 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 8 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: KMU418SC-SW-3P

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: DSA,

lbl-articleNumber: KME-EB,

lbl-articleNumber: AWKSU,

lbl-articleNumber: 2PW-EB,

lbl-articleNumber: KMBE,

lbl-articleNumber: BALLPLX-KMU,

Producent: RP-Technik GmbH