Luminaire à pictogramme conforme aux normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.   
   
Luminaire à LED à disque en plastique innovant pour un montage universel (mur/plafond/plafond encastré/flèche). Luminaire pour un montage facile composé de seulement 3 pièces. Peut être monté sans outil sur un système de montage rapide intégré au plafond ou au mur. Sans tension de réseau lors du démontage du luminaire. Convient pour un allumage permanent ou en mode veille. Sécurité de planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Jeu de pictogrammes (gauche, droite, bas, haut) compris dans la livraison standard.

Matériau: Matière plastique

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 34 mm x 250 mm x 174 mm

Diamètre: mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: IP 54

lbl-impactResistanceRate: IK ≥ 3

Température permise en mode contenu: -30 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -30 °C à 40 °C °C

Distance de reconnaissance: 22m m

Pictogramme: Set

Puissance en mode continu: 3,2 W W

Puissance en mode veille: 1 W W

Flux lumineux en mode de secours: 220 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie:

lbl-articleNumber: KSC019

Accessoires:

lbl-articleNumber: DSA,

lbl-articleNumber: AWKSU,

lbl-articleNumber: 2PW-EB

lbl-articleNumber: KMBE,

lbl-articleNumber: BALLPLX-KMU,

lbl-articleNumber: KS4FIRE,

lbl-articleNumber: KS4HELP,

Marque: RP-Technik GmbH