Redningstegnlampe i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Innovativ skivelampe i plast for universalmontering (vegg/tak/tak innfelt\*/utkraget\*). Konisk hus gir et attraktivt utseende. Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom verktøyfri, variabel bruk av piktogrammene på stedet. Pluggbart piktogramsett (venstre, høyre, bunn, topp) inkludert som standard i leveringsomfanget.

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 48 mm x 332 mm x 242 mm

Diameter: mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 40

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -25 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -25 °C to 40 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 30m m

Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 0,9 W W

Strøm i standby-modus: 0 W W

Lysstrøm Nøddrift: 32 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 1.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: KXU009

Tilbehør:

Varenummer: KXE-EB,

Varenummer: AWX001,

Varenummer: DSA,

Varenummer: 2PW-EB

Varenummer: 2DW-EB

Varenummer: KXBE,

Merke: RP-Technik GmbH