Kombinert LED generell og sikkerhetslampe for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.
Den robuste LED-vegg- og taklampen laget av glassfiberarmert polyester for våtrom egner seg for å lyse opp lagerarealer, parkeringshus etc. I nettdrift har lampen en effekt på opptil 4500 lm.
Lett hurtiginstallasjon med metallfestebøyle.

Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

* Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
* Automatisk funksjonstest (ukentlig)
* Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
* Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Polykarbonat

Farge: RAL 7035

Dimensions: 1220 mm x 82 mm x 97 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK 8

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 36 W W

Batteri: LFP3245.WRLED

Varenummer: LFD12008SC-NW

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH