Luminaire général et de sécurité selon les normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Luminaire général à LED rond et esthétique en aluminium pour montage mural ou au plafond. L'éclairage de secours s'effectue avec la pleine luminosité de la source lumineuse LED 26W intégrée.
Couleur du boîtier au choix : alu anodisé ou blanc.
Couleur de lumière au choix 4000 K ou 3000 K

Matériau: Aluminium

Couleur: Alu eloxiert

Dimensions: mm x mm x 113 mm

Diamètre: 395 mm

Type de montage: Universal

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 20

Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3

Température permise en mode contenu: -20 °C à 30 °C °C

Température permise en mode veille: -20 °C à 40 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 26 W W

Puissance en mode veille: 0 W W

Flux lumineux en mode de secours: 2300 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 1.5 mm² mm

Batterie:

Numéro d'article: QAW009-SI-UW

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH