Rund plastlampe for allmennbelysning med integrert bevegelsesdetektor og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.  
  
I tidløst design, egnet for innendørs bruk. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg. Hovedbelysningen kobles uavhengig av nødbelysningen via bevegelsesdetektoren, som ikke er synlig fra utsiden.  
Versjon i hvitt.

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: mm x mm x 98 mm

Diameter: 339 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 44

Slagfasthetsklasse IK: IK 6

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 17,7 W W

Strøm i standby-modus: 1,4 W W

Lysstrøm Nøddrift: 190 lm lm

Batteri: LFP3233-SET-2AKKU

Varenummer: QBW428SC-BM

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH