Rund plastlampe for generell belysning og belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.  
  
I tidløst design, egnet for innendørs bruk. Nødlys-LED-en kan foldes ut uten verktøy under montering, for eksempel for å belyse rømnings- og redningsveier optimalt ved montering på vegg.  
Versjon i hvitt. Lysfarge 4000 K Lysstrøm nettdrift 1800 lm.

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Diameter: 339 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 44

Slagfasthetsklasse IK: IK 6

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 17 W W

Strøm i standby-modus: 0,4 W W

Lysstrøm Nøddrift: 470 lm lm

Inngangsspenning AC: 24 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: QBW529CC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH