lbl-material: Odlewanie ciśnieniowe

lbl-color: Edelstahl gebürstet

maße: 53 mm x 193 mm x 115 mm

lbl-mountingMethod: Wand

lbl-protectionClass: 3

lbl-protectionRating: 20

lbl-impactResistanceRate: 4

allowed-temperature-ds: -5 Do 35 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 3,1 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,4 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 420 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 24 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: WAF529CC-E

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH