lbl-material: Odlewanie ciśnieniowe

lbl-color: Edelstahl gebürstet

maße: 20 mm x 90 mm x 90 mm

lbl-mountingMethod: Wandeinbau

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 20

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 5,2 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 3,8 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 140 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 1 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 1.5 mm

lbl-batterie: NIMHHT4820Q, 4,8V/2,0Ah NiMH

lbl-articleNumber: WER021WL-E

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH