Firesidig LED-redningstegnlampe for takmontering i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.

Kubisk plastlampe med rammeløs hette og skjult monteringsbrett av galvanisert stålplate. Takket være den stabile konstruksjonen kan lampen også henges opp ved hjelp av kjetting eller tau.

Egnet for permanent eller beredskapskobling. Planleggingssikkerhet gjennom logisk trykte piktogrammer i henhold til DIN EN ISO 7010 og DIN ISO 3864 (venstre, høyre, topp) som standard i leveringsomfanget.

Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

* Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
* Automatisk funksjonstest (ukentlig)
* Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
* Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Metall

Farge: RAL 9003

Dimensions: 195 mm x 195 mm x 195 mm

Diameter: mm

Type montering: Deckenaufbau

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 20

Slagfasthetsklasse IK: IK ≥ 3

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Rekkevidde for gjenkjenning: 36m m

Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 3,9 W W

Strøm i standby-modus: 2 W W

Lysstrøm Nøddrift: 190 lm lm

Batteri: LFP3233-SET-2AKKU

Varenummer: WKD418SC

Tilbehør:

Varenummer: WKO,

Varenummer: 1PV-EB

Varenummer: DSA-Y4M,

Varenummer: DSA-Y4M-APA,

Merke: RP-Technik GmbH