Repeater für automatisches Prüfsystem WirelessProfessional im 868 MHz-Band gemäß ETSI EN 300 220

WirelessProfessional-Funk-Repeater zur Reichweitenoptimierung bei ungünstigen Empfangsbedingungen im IP20-Gehäuse.

Versorgungsspannung: 230 V 50 Hz AC

Fabrikat: RP-Technik GmbH