Typ montażu: Decke

Klasa ochronności: 2

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 4,6 W W

Moc w trybie BS: 0 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 520 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 1.5 mm² mm

Akumulator:

Numer artykułu: WQX019

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH