Typ montażu: Deckenaufbau

Klasa ochronności: 2

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 5,7 W W

Moc w trybie BS: 0,8 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 520 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: LFP3216-SET-2AKKU

Numer artykułu: WQX411WL

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH