Typ montażu: Decke

Klasa ochronności: 2

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 5,7 W W

Moc w trybie BS: 0,8 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 520 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: LFP3233-SET-2AKKU

Numer artykułu: WQX413WL

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH