Matériau: Aluminium moulé sous pression,Verre

Couleur: Gelb

Dimensions: 485 mm x 157 mm x 197 mm

Type de montage: Universal

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 66

Degré de résistance aux chocs IK: IK 7

Température permise en mode contenu: -20 °C à 55 °C °C

Température permise en mode veille: -20 °C à 55 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 20 W W

Flux lumineux en mode de secours: 2100 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie:

Numéro d'article: XGIU019

Accessoires:

Numéro d'article: X-KE001,

Numéro d'article: X-KO001,

Numéro d'article: X-MB001,

Numéro d'article: X4N,

Marque: RP-Technik GmbH