Overvåking:

Versjon med automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 Type S inkludert SelfControl-testknapp:

* Testresultater med feilanalyse (lamper, lading og batterikrets) samt statusvisninger (drift, funksjonstest, driftsvarighetstest) via 3 fargedeLEDer
* Automatisk funksjonstest (ukentlig)
* Automatisk driftsvarighetstest (hver 12. måned)
* Automatisk ladeovervåking
* Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre
* Uten belastning og kortslutning av omformeren

Materiale: Støpt aluminium,Glass

Dimensions: 750 mm x 157 mm x 197 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 66

Slagfasthetsklasse IK: IK 7

Allowed temperature DS: 0 °C to 55 °C °C

Allowed temperature BS: 0 °C to 55 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm i standby-modus: 5 W W

Lysstrøm Nøddrift: 750 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: XGMU003SC-BS

Tilbehør:

Varenummer: X-KO001,

Varenummer: X-MB001,

Varenummer: X-KE001,

Varenummer: X4N,

Merke: RP-Technik GmbH