Matériau: Aluminium moulé sous pression,Verre

Dimensions: 750 mm x 157 mm x 197 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: IP 66

lbl-impactResistanceRate: IK 7

Température permise en mode contenu: -20 °C à 55 °C °C

Température permise en mode veille: -20 °C à 55 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 40 W W

Flux lumineux en mode de secours: 4600 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie:

lbl-articleNumber: XGMU019

Accessoires:

lbl-articleNumber: X-KO001,

lbl-articleNumber: X-MB001,

lbl-articleNumber: X-KE001,

lbl-articleNumber: X4N,

Marque: RP-Technik GmbH